**Заявка на создание объектов мониторинга в РНИС ПК**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование собственника ТС |  |
| Контактное лицо |  |
| Заказчик предоставляемых услуг |  |
| Контактное лицо со стороны Заказчика (Контролирующего органа) |  |

Список транспортных средств (при ретрансляции):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование в ПО мониторинга | Марка | Модель | Гос.номер | id присвоенный при ретрансляции | Протокол ретрансляции\* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

\*Доступные протоколы ретрансляции указаны в инструкции

Инструкция по настройке ретрансляции

1. Ретрансляция настраивается обслуживающей организацией по мониторингу транспорта (GPS/ГЛОНАСС мониторинг)

Реквизиты для настройки ретрансляции:

|  |  |
| --- | --- |
| Протокол передачи | Реквизиты для ретрансляции |
| EGTS | IP адрес: 185.213.0.24  Порт: 20629 |
| Wialon Retranslator | IP адрес: 185.213.0.24  Порт: 20163 |
| Wialon Retranslator (из ПО Wialon) | IP адрес: hw.msk  Порт: 20163 |
| Передача данных напрямую от регистратора | IP адрес: 185.213.0.24  Порт: в зависимости от модели устройства указан в ресурсе:  <https://gurtam.com/ru/gps-hardware/auto> |

1. Дополнительная информация по настройке оборудования:

Михеев Максим +7 922 354 11 31

<http://rnis.permkrai.ru>

e-mail: [rnis@nsc-navi.ru](mailto:rnis@nsc-navi.ru)